Утвержден
постановлением Администрации городского округа Домодедово 
от 03.08.2018 г. N 1853

ПОРЯДОК
УСТАНОВЛЕНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРИДОРОЖНЫХ ПОЛОС АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ДОМОДЕДОВО.
1. Порядок установления и использования придорожных полос автомобильных дорог местного значения городского округа Домодедово (далее - Порядок) разработан в соответствии со статьей 26 Федерального закона от 08.11.2007 N 257-ФЗ "Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" (далее Федеральный закон N 257-ФЗ) и определяет:
- процедуру установления придорожных полос автомобильных дорог местного значения городского округа Домодедово в целях обеспечения требований безопасности дорожного движения, а также нормальных условий реконструкции, капитального ремонта, ремонта, содержания таких автомобильных дорог, их сохранности и с учетом перспектив их развития;
- условия использования придорожных полос автомобильных дорог местного значения городского округа Домодедово.
2.	В границах придорожных полос автомобильных дорог местного значения разрешается строительство объектов капитального строительства, объектов, предназначенных для обслуживания таких автомобильных дорог, их строительства, реконструкции, капитального ремонта, ремонта и содержания, объектов дорожного сервиса, установки рекламных конструкций, информационных щитов и указателей, объектов Государственной инспекции безопасности дорожного движения Министерства внутренних дел Российской Федерации по Московской области и инженерных коммуникаций при соблюдении условий обеспечения требований безопасности дорожного движения, а также нормальных условий реконструкции, капитального ремонта, ремонта, содержания таких автомобильных дорог, их сохранности и с учетом перспектив их развития.
3.	В зависимости от класса и (или) категории автомобильных дорог местного значения с учетом перспектив их развития, за исключением автомобильных дорог, расположенных в границах населенных пунктов, ширина каждой придорожной полосы устанавливается от границы полосы отвода таких автомобильных дорог в размере:
1)	семидесяти пяти метров - для автомобильных дорог первой и второй категорий;
2)	пятидесяти метров - для автомобильных дорог третьей и четвертой категорий;
3)	двадцати пяти метров - для автомобильных дорог пятой категории.
4.	Решение об установлении границ придорожных полос автомобильных местного значения или об изменении границ таких придорожных полос принимается Администрацией городского округа Домодедово (далее - Администрация).
5.	Владельцы автомобильных дорог местного значения обозначают границы придорожных полос автомобильных дорог местного значения информационными щитами (указателями), устанавливаемыми на межевых знаках, обозначающих границы полосы отвода таких автомобильных дорог, с указанием сведений о расстоянии от границы полосы отвода до границы придорожной полосы таких автомобильных дорог.
6.	 Комитет по управлению имуществом в течение семи дней со дня принятия постановления Администрации городского округа Домодедово об установлении границ придорожных полос автомобильных дорог местного значения или об изменении границ таких придорожных полос направляет уведомление, в установленном законодательством порядке, собственникам земельных участков, землепользователям, землевладельцам и арендаторам земельных участков, находящихся в границах придорожных полос автомобильной дороги местного значения, об особом режиме использования этих земельных участков.
7. Строительство, реконструкция в границах придорожных полос автомобильных дорог местного значения объектов капитального строительства, объектов, предназначенных для обслуживания таких автомобильных дорог, их строительства, реконструкции, капитального ремонта, ремонта и содержания, объектов дорожного сервиса, установки рекламных конструкций, информационных щитов и указателей, допускаются:
- при наличии согласия, выданного в письменной форме владельцами автомобильных дорог местного значения, содержащего обязательные для исполнения технические требования и условия;
- с учетом требований, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации и Федеральным законом N 257-ФЗ, при соблюдении следующих условий:
1)	объекты не должны ухудшать видимость на автомобильной дороге местного значения и другие условия безопасности дорожного движения;
2)	размещение объектов должно обеспечивать возможность выполнения работ по содержанию и ремонту такой автомобильной дороги и входящих в ее состав дорожных сооружений;
3)	выбор места размещения объектов должен осуществляться с учетом возможной реконструкции автомобильной дороги муниципального значения.
8. Размещение объектов дорожного сервиса в пределах придорожных полос автомобильных дорог местного значения либо за их пределами, но требующее присоединения к автомобильной дороге местного значения, должно осуществляться с учетом имеющегося размещения таких объектов в пределах полосы отвода автомобильной дороги муниципального значения.
9. Выбор места размещения объектов дорожного сервиса в пределах придорожных полос автомобильных дорог местного значения либо за их пределами, но требующих присоединения к автомобильной дороге местного значения, допускается при наличии согласия, выданного в письменной форме владельцами автомобильных дорог местного значения, содержащего обязательные для исполнения технические требования и условия, с соблюдением требований о безопасности дорожного движения и следующих условий:
1) расстояние от планируемого к размещению подъезда, съезда, примыкания к объекту до ближайшего:
мостового перехода не должно быть менее 1000 метров;
- железнодорожного переезда в одном уровне не должно быть менее 250 метров;
- существующего примыкания другой автомобильной дороги или иного объекта должно быть не менее:
600 метров - на автомобильных дорогах первой, второй и третьей категорий;
100 метров - на автомобильных дорогах четвертой категории;
50 метров - на автомобильных дорогах пятой категории;
2)	выбор места размещения объектов должен осуществляться на участке автомобильной дороги с уклоном, не превышающим 40 промилле;
3)	объекты не должны ухудшать видимость на автомобильной дороге местного значения и другие условия обеспечения безопасности дорожного движения и использования этой автомобильной дороги. Минимальные расстояния для обеспечения боковой видимости приведены в приложении к настоящему Порядку;
4)	соблюдение доступа на автомобильную дорогу местного значения через пересечения в одном/разных уровнях и примыкания в одном уровне (с (без) пересечением(я) потоков движения транспортных средств прямого направления).
10.	Объекты дорожного сервиса должны быть обустроены в соответствии с техническими требованиями и условиями, выдаваемыми владельцами автомобильных дорог местного значения, площадками для стоянки и остановки автомобилей, а также подъездами, съездами и примыканиями, обеспечивающими доступ к ним с автомобильной дороги местного значения. При примыкании к автомобильной дороге местного значения подъезды и съезды должны быть обустроены таким образом, чтобы обеспечить безопасность дорожного движения.
11.	Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, ремонт и содержание объектов дорожного сервиса, подъездов, съездов и примыканий, стоянок и мест остановки транспортных средств, переходно-скоростных полос осуществляются владельцами таких объектов или за их счет на основании разрешения на строительство, выдаваемого в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации и Федеральным законом N 257-ФЗ.
12.	Реконструкция, капитальный ремонт и ремонт примыканий объектов дорожного сервиса к автомобильным дорогам местного значения допускаются при наличии согласия в письменной форме Администрации городского округа Домодедово на выполнение указанных работ, содержащего обязательные для исполнения технические требования и условия, а также согласование порядка осуществления работ по капитальному ремонту и ремонту указанных примыканий и объем таких работ.
13.	Капитальный ремонт, ремонт и содержание подъездов, съездов и примыканий, стоянок и мест остановки транспортных средств, переходно-скоростных полос осуществляются в соответствии с Классификацией работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог, утвержденной приказом Министерства транспорта Российской Федерации от 16.11.2012 N 402.
14.	За оказание услуг присоединения к автомобильной дороге местного значения объектов дорожного сервиса, размещаемых в пределах придорожных полос автомобильных дорог местного значения, либо за их пределами, но требующих такого присоединения, взимается плата согласно тарифам на услуги по присоединению объектов дорожного сервиса к автомобильным дорогам общего пользования местного значения городского округа Домодедово Московской области, утвержденным постановлением Администрации городского округа Домодедово.
15.	При присоединении объекта дорожного сервиса к автомобильной дороге местного значения Администрация городского округа Домодедово информирует собственников (владельцев) присоединяемых объектов о планируемых реконструкции, капитальном ремонте автомобильной дороги местного значения и о сроках осуществления таких реконструкций, капитального ремонта.
16.	В случае реконструкции автомобильной дороги местного значения переустройство объектов дорожного сервиса и (или) подъездов, съездов, примыканий к указанным объектам осуществляется владельцами таких объектов при наличии согласия в письменной форме, выдаваемого Администрацией городского округа Домодедово, на выполнение указанных работ, содержащего технические требования и условия.
17.	Размещение инженерных коммуникаций в пределах придорожных полос автомобильных дорог местного значения допускается при наличии согласия, выдаваемого в письменной форме Администрацией городского округа Домодедово, и на основании разрешения на строительство, выдаваемого в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации и Федеральным законом N 257-ФЗ.
Согласие должно содержать технические требования и условия, подлежащие обязательному исполнению владельцами таких инженерных коммуникаций при их прокладке или переустройстве. При этом:
а)	размещение в пределах придорожных полос линий связи и высоковольтных линий электропередачи напряжением от 6 до 110 кВт возможно только при соблюдении следующих условий:
- размещение коммуникаций не требует их переустройства в случае реконструкции автомобильной дороги местного значения либо их переустройство будет осуществлено за счет средств владельцев таких объектов;
- расстояние от границы полосы отвода автомобильной дороги местного значения до оснований опор воздушных линий связи и линий электропередачи должно составлять не менее 50 метров;
б)	в местах пересечения автомобильных дорог местного значения воздушными линиями связи и высоковольтными линиями электропередачи расстояние от основания каждой из опор этих линий до бровки земляного полотна автомобильной дороги должно быть не менее высоты опоры плюс 5 метров, но не менее 25 метров.
18.	В случае если прокладка или переустройство инженерных коммуникаций в границах придорожных полос автомобильной дороги местного значения влечет за собой реконструкцию или капитальный ремонт автомобильной дороги местного значения, ее участков, такие реконструкция, капитальный ремонт осуществляются владельцами инженерных коммуникаций или за их счет.
19.	Собственники, владельцы, пользователи и арендаторы земельных участков, расположенных в пределах придорожных полос автомобильной дороги местного значения, осуществляют хозяйственную деятельность на таких земельных участках, включая возведение объектов, при условии;
- соблюдения требований и условий, установленных настоящим Порядком;
- недопущения нанесения вреда автомобильной дороге местного значения и входящим в ее состав дорожным сооружениям, соблюдения условий эксплуатации автомобильной дороги и безопасности дорожного движения.

Приложение 
к Порядку установления и использования придорожных полос автомобильных дорог местного значения городского округа Домодедово, утвержденному постановлением Администрации городского округа Домодедово  
от 03.08.2018 № 1853

МИНИМАЛЬНЫЕ РАССТОЯНИЯ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ БОКОВОЙ ВИДИМОСТИ ПРИ РАЗМЕЩЕНИИ ОБЪЕКТА ДОРОЖНОГО СЕРВИСА НА АВТОМОБИЛЬНОЙ ДОРОГЕ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ
Категория автомобильной дороги	Минимальное расстояние видимости автомобиля на автомобильной дороге (м)	Минимальное расстояние видимости поверхности автомобильной дороги (м)	
		на
автомобильной дороге	на выезде от
объекта дорожного сервиса	
1Б, IB	500	175	100	
1|	400	175	100	
III	300	150	75	
IV	200	140	75	
V	150	140	75